FORD GT ΜΟΝΤΕΛΟ 2017 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		ΑΜΑΞΩΜΑ

	Κατασκευή
	Αυτοφερόμενο από ανθρακονήματα με ενσωματωμένο κλωβό ασφαλείας από ατσάλι και αλουμινένια υποπλαίσια

	Διάταξη
	Κινητήρας στο κέντρο, κίνηση στους πίσω τροχούς με ενεργή αεροδυναμική και ανάρτηση

	Μονάδα συναρμολόγησης
	Markham - Οντάριο, Καναδάς

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

	
	3.5 EcoBoost V6 με 2 turbo

	Κατασκευή
	Αλουμινένιο μπλοκ και κυλινδροκεφαλές

	Αυλός εισαγωγής
	Από χυτό αλουμίνιο

	Εξαγωγή
	Από χυτό, ανοξείδωτο ατσάλι

	Κυλινδροκεφαλή
	[bookmark: _GoBack]2 εκκεντροφόροι επικεφαλής, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, Διπλός, ανεξάρτητος για κάθε εκκεντροφόρο, μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων, κοκοράκια με ολισθητήρες χαμηλής τριβής

	Διάμετρος βαλβίδων/βύθισμα
	Εισαγωγής:    37,4 mm / 9,96 mm 
Εξαγωγής:  31,6 mm / 11,0 mm

	Έμβολα
	Από χυτό αλουμίνιο

	Διωστήρες
	Από σφυρήλατο ατσάλι 

	Ανάφλεξη
	Σπινθηριστές με ενσωματωμένο πηνίο (Coil-on-plug)

	Διάμετρος x Διαδρομή
	92,51 mm x 86,7 mm

	Χωρητικότητα
	3.497 cc

	Σχέση συμπίεσης
	9,0:1

	Μονάδα ελέγχου
	Ford PCM

	Μέγιστη Ισχύς (SAE)
	647 hp @ 6250 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης)

	Μέγιστη Ροπή (SAE)
	745 Nm (550 lb-ft) @ 5900 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης)

	Ενδεδειγμένο καύσιμο
	Βενζίνη 98 RON 

	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
	57,5 l

	Τροφοδοσία καυσίμου
	Σειριακός, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος άμεσος και έμμεσος ψεκασμός

	Χωρητικότητα λιπαντικού
	14,5 l

	Λίπανση
	Εξωτερική αντλία λαδιού 4 σταδίων, ξηρό κάρτερ

	Κατανάλωση κατ’ εκτίμηση EPA
	Οι Ευρωπαϊκές τιμές δεν έχουν καθοριστεί



	ΜΕΤΑΔΟΣΗ	

	Διάταξη
	Κίνηση στους πίσω τροχούς, ελεγχόμενο (μπλοκέ) διαφορικό LSD

	Κιβώτιο: Getrag 7DCL750:  7-τάχυτο διπλού συμπλέκτη, τοποθετημένο στον πίσω άξονα

	Σχέσεις μετάδοσης

	1η
	3,397

	2η
	2,186

	3η
	1,626

	4η
	1,285

	5η
	1,029

	6η
	0,839

	7η
	0,634

	Τελική σχέση
	3,667



	ΑΝΑΡΤΗΣΗ

	Εμπρός
	Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod/ ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προφόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων με επιπρόσθετη επιλογή ανύψωσης της ανάρτησης 

	Πίσω
	Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod / ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προ-φόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

	Τύπος
	Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση

	Σχέση
	14,8:1

	Κύκλος στροφής 
	12,2 m

	ΦΡΕΝΑ

	Τύπος
	Carbon κεραμικοί δίσκοι εμπρός – πίσω με 4-κάναλο ABS 4 αισθητήρων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης AdvanceTrac®

	Εμπρός

	Πλευστοί, αεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 394 mm x 36 mm, 6-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo

	Πίσω
	Aεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 360 mm x 32 mm, 4-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δαγκάνα χειρόφρενου Brembo

	ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

	Στάνταρ (Ε)
	Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2

	Στάνταρ (Π)
	Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2

	Έξτρα (Ε)
	Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2

	Έξτρα (Π)
	Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2



	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

	Μεταξόνιο
	2.710 mm

	Μήκος
	4.779 mm

	Πλάτος
	2.003 mm (αμάξωμα) / 2.238 mm (με εξωτερικούς καθρέπτες) /
2.114 mm (με διπλωμένους καθρέπτες) 

	Ύψος
	1.109  mm (θέση ανάρτησης normal); 1,063 mm (θέση ανάρτησης low)

	Μετατρόχια: εμπρός / πίσω
	1.694 mm /1.662 mm

	Ύψος από έδαφος
	120 mm (θέση ανάρτησης normal) 70 mm (θέση ανάρτησης low)

	Γωνία προσβολής
	9,5 μοίρες (νορμάλ θέση) 13,0 μοίρες (ανυψωμένη ανάρτηση εμπρός)

	Αεροδυναμικός συντελεστής
	0,388 (πρόγραμμα V-Max)

	Μετωπική επιφάνεια
	1,779 m2

	CdA
	0,690 m2

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

	Θέσεις
	2

	Διαθέσιμο ύψος
	908 mm

	Μέγιστος διαθέσιμος χώρος για τα πόδια 
	1.122 mm

	Διαθέσιμο πλάτος εμπρός
	1.238 mm

	Διαθέσιμο πλάτος (επίπεδο γλουτών)
	1.145 mm

	ΑΠΟΒΑΡΟ

	Coupé
	1.385 kg

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

	Χώρος επιβατών
	1.226 l

	Χώρος αποσκευών
	11,3 l

	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

	Τελική ταχύτητα
	347 km/h 





Μόνο για δημοσιογραφική χρήση. Οι πληροφορίες ισχύουν για το συγκεκριμένο χρόνο δημοσίευσης. Ελέγξτε στο media.ford.com για ενημερώσεις. 


 
